**0W-30 SN/CF DPF**

0W-30, mükemmel motor temizleme gücü, aşınma koruması ve genel performans sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış, gelişmiş sentetik motor yağıdır. 0W-30, dizel ve benzinli otomobillerde egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatmaya ve verimliliğini korumaya yardımcı olmak için geliştirilmiştir

0W-30, en yeni Dizel Partikül Filtreleri (DPF'ler) ve Benzin Katalitik Konvertörleri (CAT'ler) ile tam uyumlu olacak şekilde formüle edilmiş, ileri teknoloji ürünü bileşenlerden oluşturulmuş bir karışımdır. 0W-30, potansiyel yakıt tasarrufu faydalarıyla birlikte üstün performans ve koruma sağlamaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

**Özellikleri;**

Düşük Kül İçeriği,

Düşük Kükürt ve Fosfor içeriği,

Aktif temizleme katıkları,

Üstün ısıl ve oksidatif kararlılık,

Düşük yağ tüketimi,

İyileştirilmiş sürtünmeyi azaltma özellikleri,

Mükemmel düşük sıcaklık kapasitesi,

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API SN ,API SL ,API CF ; ACEA C2,ACEA C3

MB-Approval 229.31/229,51/229,52

VW 504 00

Porsche C30

***Teknik Özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Değerler**  |
| **Kinematik Viskozite (100°C) [mm2/s = cSt]** | ASTM D445 | 9,3-12,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 150 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 220 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -40 |