**0W-30 SN/CF**

0W-30, yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik esaslı motor yağıdır. Benzinli veya dizel binek ve hafif ticari araçlar için kullanımı tavsiye edilir.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API SN ; API SM ; API SL ;API CF ; ACEA A5/B5-16,

MB-Approval 229.51/229,52/229,31,

VW 502.00/505.00/505.01

GM Dexos 2

ACEAC5-16/C3-16/C2-16

FORD WSS-M2C948-B

***Teknik Özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Değerler** |
| **Kinematik Viskozite (100°C) [mm2/s = cSt]** | ASTM D445 | 9,3-12,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 155 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 200 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -40 |