**20W-50 SJ CD LPG**

20W-50 LPG, Özellikle LPG ile çalışan otomobil ve hafif ticari araçlar için üretilen ve dört mevsim güven ile kullanılabilen bir motor yağıdır. Yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara, özel geliştirilmiş performans katkı maddeleri ilave edilerek üretilmistir. Özellikle zor şartlar altında çalışan ve sık sık dur kalk yapan binek araçlar için tavsiye edilir.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

|  |
| --- |
| API SJ/CD, ACEA A3/B3-04, MB 228.3, 229.1 |
|  |

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 16,3-21,9 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 110 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 200 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -21 |
|  |  |  |