**5W-20 SN/CF**

5W/20, sentetik baz yağları ile ileri teknoloji performans katkı paketleri ile hazırlanmış tam sentetik motor yağıdır. Benzinli ve tüm dizel araçlar için uygundur.

**Özellikleri;**

Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.

İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur ve her türlü çalışma koşulunda performansını yitirmez.

Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.

Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtınmaya karşı yüksek dirence sahiptir.

Tortu, kurum, vernik ve depozit oluşumunu engeller.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API SN/CF

GM DEXOS 2

ACEA C3 10

BMW LONGLIFE 04

ACEA A3/B4 -04, A3 B3-08

MB Approval 229.31 / 229,51

***Teknik Özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Değerler** |
| **Kinematik Viskozite (100°C) [mm2/s = cSt]** | ASTM D445 | 8,9 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 150 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 220 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -38 |