**HD SERİSİ CC/SC**

Her türlü binek, normal emişli veya turbo şarjlı ticari dizel motorda genel kullanım için tasarlanmış tek dereceli motor yağlarıdır. Tek dereceli motor yağları tüm yıl boyunca kullanım için uygun değildir. Mevsim ve sıcaklık şartlarına göre uygun SAE seviyesi ürün seçilmelidir. Binek ve ticari araçlar ile ağır iş dizel araçlarında kullanımı tavsiye edilir.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

|  |  |
| --- | --- |
| API CC/SC |  |

 **Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
|  |  **10 30**  |  **30 40 50 60** |
| **Görünüş** | Gözle |  Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 4,5-6,5  |  9,3-12,5 12,5-16,3 16,3-21,9 21,9-26,1  |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 min. 100 |  min. 90 min.90 min.90 min.90  |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 min. 185 |  min. 220 min.220 min.220 min.220  |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 max. -24 | max. -15 max.-15 max.-15 max.-10  |
|  |  |  |