**BOR YAĞI**

Metallerin kesme ve taşlama işlemlerinde su ile karıştırılarak kullanılan çok maksatlı metal işleme yağıdır. Yumuşak çelik ve dökme demir gibi metallerin hafif ve ağır talaş kaldırma işlemlerinde yağlayıcı ve soğutucu olarak kullanılır. Temizliğine emin olduğunuz bakteri içermeyen %95 su ile % 5 bor yağını su üzerine yavaş yavaş dökerek ideal karışım elde edilir. Asla bor yağı üzerine su ilave etmeyiniz.

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Renk (Emülsiyon)** | Gözle | Süt Beyaz |
| **Ph (Emülsiyon)** | D-1287 | 9-9,8 |
| **Korozyon Test** | DIN 51360-2 | Geçer  |
|  |  |  |