**İNCE MAKİNA YAĞI**

KALIP YAĞI, modern rafinasyon işlemleriyle elde edilmiş kaliteli baz yağlardan formüle edilmiş nitelikli bir yağdır. Betonun kalıplara yapışmasını engellemek amacıyla inşaat sektörü için geliştirilmiştir. Kaliteli baz yağlar ve özel katıklar içeren bileşimi ile çelik ve tahta kalıplarda kullanılması tavsiye edilir.

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]** | ASTM D445 | 15 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 95 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 100 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -6 |
|  |  |  |